

**TES 28 MAGNAM**

Wygodny i bezpieczny jacht turystyczny (kategoria projektowa B lub C w zależności od sposobu zabalastowania). Układ wnętrza : dwuosobowa koja dziobowa oddzielona grodzią. Część środkowa to typowa mesa z dobrze wyposażonym kambuzem. Duża kabina sanitarna z wc i prysznicem. Wydzielona dwuosobowa koja rufowa. Wentylacja jachtu zapewniona jest przez pięć luków . Jacht posiada bardzo bezpieczny kokpit z wysokimi oparciami, wyposażony jest w klapę rufową zabezpieczającą przed wypadnięciem w wersji z rumplem, a w przypadku koła sterowego stanowiącą jednocześnie siedzenie dla sternika. W zależności od wybranego wariantu może być wyposażony w platformę rufową, która staje się  pomostem między jachtem a keją.

**DANE TECHNICZNE**

Długość                          8,68 m

 Szerokość                     2,98 m

Masa                       od 3700 kg

 Balas/Miecz          800/100 kg

Zanirzenie            0,36/1,40 m

wysokość w kabinie    1,87 m

Grot/fok od              20/14,5 m2

Kategoria projektowa        B/C